#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=[]
CAD.pinconfig=Dual
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F103C8T6
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SPI1
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=TIM2
Mcu.IP5=TIM4
Mcu.IPNb=6
Mcu.Name=STM32F103C(8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PA0-WKUP
Mcu.Pin1=PA1
Mcu.Pin10=PB14
Mcu.Pin11=PA13
Mcu.Pin12=PA14
Mcu.Pin13=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin14=VP_TIM2_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin15=VP_TIM4_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin2=PA2
Mcu.Pin3=PA3
Mcu.Pin4=PA5
Mcu.Pin5=PA7
Mcu.Pin6=PB0
Mcu.Pin7=PB1
Mcu.Pin8=PB2
Mcu.Pin9=PB13
Mcu.PinsNb=16
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103C8Tx
MxCube.Version=6.13.0
MxDb.Version=DB.6.0.130
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.EXTI0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI15_10_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PA0-WKUP.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA0-WKUP.Locked=true
PA0-WKUP.Signal=GPXTI0
PA1.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PA1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPXTI1
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PA2.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPXTI2
PA3.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PA3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPXTI3
PA5.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA7.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PB0.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd
PB0.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB0.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB1.GPIOParameters=GPIO_Speed
PB1.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Output
PB13.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PB13.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPXTI13
PB14.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PB14.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPXTI14
PB2.GPIOParameters=GPIO_Speed
PB2.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB2.Locked=true
PB2.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=-180
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.6
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x0
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=stm32f1_buisnesscard_v1.ioc
ProjectManager.ProjectName=stm32f1_buisnesscard_v1
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x4b16
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,4-MX_TIM2_Init-TIM2-false-HAL-true,5-MX_TIM4_Init-TIM4-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=32000000
RCC.AHBFreq_Value=64000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=32000000
RCC.APB1TimFreq_Value=64000000
RCC.APB2Freq_Value=64000000
RCC.APB2TimFreq_Value=64000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=64000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=64000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value
RCC.MCOFreq_Value=64000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=64000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=32000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL16
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=64000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=64000000
RCC.USBFreq_Value=64000000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SH.GPXTI1.0=GPIO_EXTI1
SH.GPXTI1.ConfNb=1
SH.GPXTI13.0=GPIO_EXTI13
SH.GPXTI13.ConfNb=1
SH.GPXTI14.0=GPIO_EXTI14
SH.GPXTI14.ConfNb=1
SH.GPXTI2.0=GPIO_EXTI2
SH.GPXTI2.ConfNb=1
SH.GPXTI3.0=GPIO_EXTI3
SH.GPXTI3.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_32
SPI1.CalculateBaudRate=2.0 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
TIM2.IPParameters=Period,Prescaler
TIM2.Period=29297
TIM2.Prescaler=65535
TIM4.IPParameters=Period,Prescaler
TIM4.Period=0xffff
TIM4.Prescaler=4882
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM2_VS_ClockSourceINT
VP_TIM4_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM4_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM4_VS_ClockSourceINT
board=custom
